InS_StArT
PDEODI.COM
1.0
^PureData PDI8023-8,PDEODI.COM,IE0
^PureData PDI8023-16,PDEODI.COM,IE0
^PureData PDI8023Plus-16,PDEODI.COM,IE0
?Please select the options that match your adapter's settings.
!OIE0(PORT)Optional Base IO Port
200
220
240
260
280
2A0
2C0
2E0
300
320
340
360
380
3A0
3C0
3E0
$OIEM(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
