InS_StArT
PDEODI.COM
1.0
^PureData PDuC8023-16,PDEODI.COM,00M
^PureData PDE8023Plus-32,PDEODI.COM,0E0
?Please select the options that match your adapter's settings.
!O0EM(SLOT)Optional Slot Number
1
2
3
4
5
6
7
8
$OIEM(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
